Характеристики
| 1999 - 2002 | 2003
Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 90 градусов V-twin, 8 клапанов, DOHC, TSCC | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 90 градусов V-twin, 8 клапанов, DOHC, TSCC
Объем | 645cc | 645cc
Диаметр, ход. | 81.0 x 62.6 mm | 81.0 x 62.6 mm
Степень сжатия | 11.5:1 | 11.5:1
Питание | Карбюратор Mikuni BDSR39 | Впрыск топлива, 39mm
Зажигание | Digital transistorized | Digital transistorized
Стартер | Электрический | Электрический
Высота по седлу | 805mm / 31.7" | 800mm / 31.5"
Габариты (mm) | 2,045 x 740 x 1,130 | 2,120 x 730 x 1,160
Габариты (дюймы) | 80.5 x 29.1 x 44.5 | 83.5 x 28.7 x 45.7
База | 1420mm / 55.9" | 1435mm / 56.5"
Клиренс | 140mm / 5.5" | 133mm / 5.2"
КПП | 6-скоротная | 6-скоротная
Передняя подвеска | Телескопическая, спиральная пружина, маслянный демпфер, Поджатие (без поджатия. 1999-2000) | Телескопическая, спиральная пружина, маслянный демпфер, Поджатие
Задняя подвеска | Моноамотризатор, 7-уровней поджатия | Моноамотризатор, 7-уровней поджатия
Передняя шина | 120/60ZR17 Metzeler MEZ4 | 120/60ZR17 Dunlop D220
Задняя шина | 160/60ZR17 Metzeler MEZ4 | 160/60ZR17 Dunlop D220
Передние тормоза | Гидравлические, 2 диска | Гидравлические, 2 диска
Задние тормоза | Гидравлические, 1 диск | Гидравлические, 1 диск
Бак | 16 литров | 17 литров
Вес, сухой | 169kг | 169kг
Цвета | Красный,Синий, Серый, Желтый, Черный | Серый, Медный
Дополнительно | | Система  двойных заслонок Сузуки (SDTV) Auto Fast Idle System (AFIS) A pulsed-air injection system (PAIR) Маслянный радиатор